C4 - Impression étiquette



StationS utilisÉeS : Tool7 et le HMI sur Tool7

# Niveau 1

## DÉclaration des variables et commande de la lampe verte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ‘’BP Start’ (%I0.0) | ‘Dcy Imprimer’(%M10.0) | ‘’L Verte’ (%Q2.5) |

**Insérez**, dans l’OB1, un réseau permettant d’allumer la lampe verte lorsque l’opérateur appuie sur le bouton Start ou bien si le bit ‘Dcy Imprimer’ est à 1. Les variables peuvent être renommées par un clic de droite.

## Insertion d’un texte et d’un bouton dans la vue HMI

## DÉfinition d’un voyant

|  |  |
| --- | --- |
| **Insérez** un cercle, et dans les Animations, **ajoutez** une Représentation pour le représenter en vert clair quand ‘’Dcy Imprimer’ est à 1, et en vert foncé, quand il est à 0. |  |

## Chargement dans l’API et l’HMI

Par l’icône , **chargez** le programme dans l'API et dans le HMI.

## Sur votre compte rendu

**Dessinez** la vue du HMI en indiquant, pour tous les objets, les variables utilisées.

## VÉrification du fonctionnement (À faire valider par l’enseignant) :

**Vérifiez** que vous pouvez animer le voyant vert et allumer la lampe verte en appuyant sur le bouton Imprimer

Niveau 2

## Objectifs de ce niveau

Définition d’une fonction permettant de constituer une chaine constituée des caractères à envoyer à l’imprimante, pour imprimer, sur l’étiquette, un texte introduit sur le HMI.

## Constitution de la chaîne

### DÉfinition de la zone d’impression

#ChaineAimprimer := '! 0 150 120 1 $R$L';

### DÉfinition de la largeur d’impression

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := 'WIDTH 150$R$L ');

### DÉfinition du texte À imprimer

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 :='TEXT 2 40 1 Message $R$L') ;

Dans le FB35, **utilisez** la fonction CONCAT pour ajouter 'TEXT 2 40 1', la variable 'DB Tool7'.NomSociété et '$R$L'


#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 :='TEXT 2 40 1 'DB Tool7'.NomSociété $R$L') ;

### Ajout de la commande d’Éjection de l’Étiquette


#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := 'END');

## VÉrification du fonctionnement (À faire valider par l’enseignant) :

La vue du HMI doit être semblable à cela, il doit être possible de modifier le texte à imprimer, le nombre total de caractères (avec ceux de contrôle) de la chaine doit être affiché.



Nota : Les caractères de contrôle $R$L ne sont pas visibles dans la vue HMI. Par contre vous pouvez les voir dans la VAT, vérifiez que ‘’DB Tool7’.ChaineAimp a bien pris la valeur suivante :



Niveau 3

## Objectifs de ce niveau

Calcul en SCL de la longueur d’une chaine de caractères. Utilisation de la fonction SendP2P pour envoyer les caractères à l’imprimante et imprimer l’étiquette lorsque le bouton Imprimer sur le HMI est appuyé.

## Calcul de la longueur de la chaine À envoyer

La fonction SendP2P a besoin du nombre de caractères que l’on souhaite envoyer. Modifiez le FB35 pour y ajouter le calcul (avec la fonction LEN) de la longueur de la chaine sur la variable Output LongChaine en Int. Dans l’OB1 renseignez l’Output LongChaine par %MW200.

#LongChaine :=LEN(#ChaineAimprimer) ;

## Insertion du bloc de communication

|  |  |
| --- | --- |
| Insérer le bloc SendP2P, se trouvant dans le répertoire Instructions /Communication S7/Processeur de communication/PtP, dans le réseau de l’OB1.  Associez-lui le DB d’instance par défaut. |  |

## Renseignement de la Send P2P (bloc d’ENVOI)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQ** : s’il passe à 1, déclenche l’envoi des caractères de la chaine placée sur l’entrée BUFFER  Renseignez l’entrée REQ par %M10.0.  **BUFFER** : chaine à envoyer par la liaison RS232  **PORT** : Adresse ID de la CM PtP. Dans les propriétés de la carte, vous pouvez trouver l’ID matériel (nombre).  Mais il est plus facile de placer son nom (que l’on retrouve dans la liste) :  "Local~CM\_PtP\_RS232\_BA\_1"  **LENGTH** : Nombre de caractères à envoyer (ou bien longueur de la chaine sur BUFFER)  Renseignez cette valeur par %MW200. |  | |
| Pour les sorties :  DONE : Indique que l’envoi a été fait.  ERROR : Si passage à 1, une erreur de transmission é été détectée.  STATUS : Numéro d’erreur.  Nota : Il n’est pas obligatoire de renseigner ces sorties. | |  |

## Ajout de votre prÉnom

Modifiez le code SCL pour imprimer votre prénom au-dessous de votre nom. Ajoutez dans les Input de la FB Chaine à imprimer, une variable #Prenom en STRING[10] et modifiez le DB Tool7 et le HMI pour saisir votre prénom.

Charger dans l’API (fermez l’API en simulation si nécessaire) et vérifiez dans l’OB1 que le nombre de caractères calculé (%MW200) dans la chaine est cohérent.

## Sur votre compte rendu

L’étiquette imprimée et le réseau permettant l’envoi des données à l’imprimante.

## VÉrification du fonctionnement (À faire valider par l’enseignant) :

Lorsque le bouton du HMI « Dcy imprimer » est enfoncé une étiquette doit sortir de l’imprimante avec le nom et le prénom indiqués dans la vue du HMI.

# Bonus A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| On souhaite imprimer, sur l’étiquette, le nom du produit, la valeur de conditionnement (15g, 30g ou 45g), le nom du client le type de conditionnement et le nom de la société qui fabrique. | |  |
| Dans le FB35 déclarez les variables input et output comme indiqué ci-contre.  Dans l’OB1 insérez le FB35 avec son DB35 d’instance. | On remarquera que les noms de variables ne comportent pas d’espace ni d’accent. | |
| Renseignez la FB35 dans l’OB1 en y indiquant des valeurs :   * de 0 à 7 sur les variables Input NoDrag et NoClient * 15, 30 ou 45 pour ValCond * de 0 à 4 pour TypeCond * une chaine de 10 caractères au maxi pour NomSociete.   Renseignez la variable ChaineAimpr du DBTool7 sur la variable Output ChaineAimprimer |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de Conditionnent | Noms des Dragées (8 car.) | Conditionnement (g) | Noms des clients |
| 0 : Aucun objet (‘-‘)  1 : Ajout d’une vis (‘|’)  2 : Ajout d’un écrou (‘o’)  3 : Ajout vis et écrou (‘+’)  4 : Ajout assemblage (‘\*’)  (Le signe entre parenthèses est celui imprimé après la valeur de conditionnement) | 0 : Pas défini  1 : ‘BLANC ’  2 : ‘BLEUE ’  3 : ‘JAUNE ’  4 : ‘J & B ’  5 : ‘NOIRE ’  6 : ‘N & B’  7-9 :’---------‘ | 15 : ‘15g’  30 : ‘30g’  45 : ‘45g’ | 0 : ‘AUCUNE’  1 : ‘AUCHAN’  2 : ‘CARREF’  3 : ‘E.D.’  4 :’GEANT’  5 : ‘HYPER U’  6 : ‘INTER’  7 : ‘LECLERC’  8 : ‘SHERPA’  9 : ‘U.T.T.’ |

### Constitution de la ligne de texte pour le nom de la dragÉe

CASE #NoDrag OF // Selon le Numéro de la dragée

1 :

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := 'BLANC - ');

2 :

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := 'BLEUE - ');

3 :

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := 'JAUNE - ');

4 :

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := 'J & B - ');

5 :

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := 'NOIRE - ');

6 :

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := 'N & B - ');

// Utilisation de la clause .. pour 7 à 9

//On peut aussi séparer par des virgules

7..9 :

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := '-------- - ');

END\_CASE;

Ecrivez les lignes pour imprimer les valeurs de conditionnement après la couleur.

CASE #ValCond OF

15 :

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := '15g ');

30 :

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := '30g');

45 :

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := '45g');

END\_CASE;

On peut améliorer :

INT\_TO\_STRING(IN:= #ValCond, OUT=>#strTemp);

#strTemp:= CONCAT(IN1 := #strTemp, IN2 :=’g’) ;

#ChaineAimprimer := CONCAT(IN1 := #ChaineAimprimer, IN2 := #strTemp);

### Constitution de la ligne de texte pour le type de conditionnement

Ajouter les lignes (avec la même structure CASE) pour ajouter le signe pour le type de conditionnement selon la variable TypeCond.

### Constitution de la ligne de texte pour le nom de la sociÉtÉ

Placer la chaine NomSociété précédée de ' TEXT 1 50 30 '

### Constitution de la ligne de texte pour le nom du client

Ajouter les lignes (avec la même structure CASE) pour ajouter le nom du client selon la variable NoClient défini dans la liste, à la position 50,50, avec la police 1 : ' TEXT 1 50 50 '

### Ajout du code de fin d’impression

Ajouter l’instruction END pour indiquer la fin d’impression

## Sur votre compte rendu

L’étiquette imprimée et le programme en SCL

## VÉrification du fonctionnement (À faire valider par l’enseignant) :

La variable ChaineAimp (dans le DB Tool7) doit prendre la valeur suivante :

'! 0 150 120 1 $R$L WIDTH 150$R$L TEXT 2 40 1 BLEUE - 15g | $R$L TEXT 2 40 30 IUT GMP$R$L TEXT 1 40 60 AUCHAN$R$L TEXT 1 40 90 23/9/2017 $R$LEND'

# Bonus B

Les spécifications à imprimer doivent être introduites sur le HMI avec des listes déroulantes pour indiquer le type de dragées, le nom du client, la valeur de conditionnement et le type de conditionnement

## Insertion des listes dÉroulantes dans la vue du HMI

|  |  |
| --- | --- |
| Placez un champs E/S symbolique et indiquez 9 sur le nombre d’entrées visibles.  Ajoutez les listes de texte, pour les dragées, pour les valeurs et le types de conditionnement et les clients. |  |

## DÉclaration des variables API


|  |  |
| --- | --- |
| Renseignez les Input du FB35 avec les variables : %MW100, %MW102, %MW104 et %MW106 pour les variables ‘’No Drag’ ‘’No Client’ ‘’Val Cond’ et ‘’Type Cond’  Indiquez, pour le champ symbolique la variable et la liste qui lui correspond. |  |
| Charger dans l’API et dans le HMI, vous devez pouvoir sélectionner le nom de la dragée, son numéro doit apparaitre sur la variable %MW100 dans l’OB1.  Définissez trois autres listes : ListeClient, ListeValCond et ListeTypeCond.  Placez trois autres champ symbolique pour former la variable No Client, puis Val Cond et Type de Cond.  Il est possible de copier / coller le champs et le modifier en conséquence. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vérification  La sélection sur l’écran du HMI doit permettre de passer les valeurs des mots MW100, 102 104 et 106 |  |

L’étiquette doit comporter la date limite de vente (DLV) qui est la date du jour additionnée de 10 jours, et heure de fabrication (Heures et Minutes).

|  |  |
| --- | --- |
| RÉglage de la date et l’heure de l’API L’heure de l’API n’est pas forcément la bonne. La fonction WR\_SYS\_T permet de régler l’heure. Un bit interne s’il passe à 1 permet de régler l’heure indiquée. | Dans ce cas l’heure de l’API passe à 16H10 la date au 17/10/2017 et ceci lorsque le bit « Set Heure Courante » passe à 1 (que l’on peut forcer dans la VAT). La fonction retourne un Int. |
| Acquisition de la date et l’heure courante et addition de 10 jours La fonction RD\_SYS\_T donne la date et l’heure | La fonction T\_ADD permet d’ajouter une durée sur un DT |
| Acquisition de la chaine annÉe La variable DLV en DT doit être convertie en DTL pour pouvoir récupérer l’année, le mois…  Puis il faut convertir la variable Int en String, et enlever le signe + qui y apparait (premier caractère) par DELETE. | #DLV\_DTL := DT\_TO\_DTL(#DLV\_DT);  DLV\_DTL.YEAR est l’année en INT  DLV\_DTL.MONTH est le mois en INT  DLV\_DTL.DAY est le jour en INT  DLV\_DTL.HOUR est l’heure en INT  DLV\_DTL.MINUTE sont les minutes en INT (sans S)  DLV\_DTL.SECOND sont les secondes en INT (sans S) |

Répétez le calcul pour les mois, jours, heure, minutes et secondes.



|  |  |
| --- | --- |
| Pensez à ouvrir le bloc de données d’instance de la FB pour visualiser leur valeur en cours.  Les chaines de caractères représentant l’année, le mois, le jour l’heure et les minutes doivent être conformes à la réalité. Dans l’exemple ci-contre la DLV est : le 27/10/2017 et l’heure de fabrication est 16H43  Il suffit de placer ces string dans la chaine à imprimer à la place de la date et l’heure introduite précédemment. |  |

La chaine à imprimer doit ressembler à ceci :

'! 0 150 120 1 $R$L WIDTH 150$R$L TEXT 2 40 1 BLANC - - $R$L TEXT 2 40 30 IUT GMP$R$L TEXT 1 40 60 $R$L TEXT 1 40 90 27/10/2017 16:55$R$LEND'

### Impression du code À barres type EAN8 sur l’Étiquette.

La chaine de caractères : 'BARCODE EAN8 240 75 100' qui configure le type de cobe barres et suivie des 8 chiffres du code à barres, permet d’imprimer le code à barres sur l’étiquette.

* Les deux premiers chiffres sont 33 qui correspond au code de la France
* Le troisième chiffre correspond au type de conditionnement défini par #TypeCond
* Le quatrième chiffre correspond au numéro de la dragée, défini par #NoDrag
* Le 5ème et le 6ème chiffre correspond à la valeur de conditionnement (15, 30 ou 45)
* Le septième chiffre correspond au numéro de client #NoClient
* Le huitième et dernier chiffre n’est pas utilisé, donnez-lui la valeur 0

La chaine doit ressembler à ceci :

'! 0 150 120 1 $R$L WIDTH 150$R$L **BARCODE EAN8 240 75 100 33124550$R$L**TEXT 2 60 1 BLEUE 45g |$R$L TEXT 2 60 30 IUT GMP$R$L TEXT 1 60 60 HYPER U$R$L TEXT 1 40 90 27/10/2017 15:57$R$LEND'